4 - PR 1245 CLPMN8 PERRIN-EUROREFREY

Fabrication et réparation en voilerie, toile d'ombrage, tente, voile solaire.

**Machine à coudre industrielle, 1 aiguille, grand crochet, triple entrainement, par pied, griffe, aiguille, longueur de point variable de 0 à 8 mm, marche arrière et relevage du pied de biche mécanique, dévidoir incorporé à la machine, embrayage de sécurité. Cette piqueuse industrielle 1245 est très utilisée pour les petites à moyennes épaisseurs, tant pour le cuir que la bâche, le PVC, la toile de store.........**

La machine à coudre cuir PERRIN-REFREY 1245 est une machine parfaite pour la fabrication en maroquinerie, store, sellerie dans les matières moyennes. La machine à coudre industrielle PR 1245 est équipée d'un crochet de grande capacité, d'un entrainement puissant. Nos machines à coudre industrielles sont assemblées et testées en Rhône-Alpes à Riorges, FRANCE.