Une image contenant Police, Graphique, logo, symbole

Description générée automatiquement

**Scellé Universel S**

UTILISATION :

Serrage Manuel, dépose avec pince

MATIERE :

Polypropylène PP

NATURE :

A serrage progressif

NATURE DE LA TIGE :

Cylindrique Lisse

DIAMETRE DE LA TIGE :

Ø 2.3 mm

LONGUEUR :

Hors-tout = 205 mm - Utile = 140 mm

DIMENSIONS DE LA PLATINE :

52 x 22 mm

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Conditions d’utilisation : De – 30°C à + 40°C

Résistance : 15 kg

Coloris : Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Blanc, Orange

Insert : Métallique

Marquage : sur aplat noir

Type de marquage : Logo – Nom – Numérotation – Code-barres

Conditionnement : Barette de 10 pièces – Carton de 1 000 pièces

Domaines d’applications :

Transport – Extincteur – Médical – Banque – Services Postaux

**DEJOIE** - 10 Boulevard de la Liberté C.S. 88411 44184 Nantes Cedex 4

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24 - Fax : +33 (0)2 40 46 22 12 - [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24 - Fax : +33 (0)2 40 46 22 12 - [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)

PLAN

